### Depanare

Pentru Wi-Fi
Opriţi şi apoi reporniţi alimentarea punctului de acces (ruterului fără fir). Luaţi în considerare alţi utilizatori care pot folosi reţeaua.
Faceţi clic pe Detalii după care tipăriţi un raport privind conexiunea la reţea. Consultaţi secţiunea de probleme şi soluţii.
În funcţie de rezultatele diagnosticării, efectuaţi acţiuni corective accesând unul dintre următoarele linkuri.
Pentru [REUŞIT]
Pentru [NEREUŞIT]
Pentru LAN prin cablu
Opriţi şi reporniţi alimentarea hubului. Luaţi în considerare alţi utilizatori care pot folosi reţeaua. Verificaţi din nou conexiunea după aproximativ un minut de la oprirea şi repornirea alimentării hubului.
Cablul Ethernet trebuie să fie conectat ferm. Dacă indicatorul de stare al conexiunii este stins, verificaţi starea indicatorului după conectarea la un alt port sau după schimbarea cablului Ethernet. Dacă problema nu s-a rezolvat, înlocuiţi hubul.