### 네트워크 연결 보고서의 메시지 및 해결 방법

프린터와 액세스 지점(무선 LAN 라우터) 간의 연결에 문제가 있습니다. 네트워크 연결 보고서의 메시지 및 오류 코드를 확인한 다음 해결 방법을 따르십시오.
a: 오류 코드

코드 | 해결 방법
E-1 | 이더넷 케이블이 프린터, 허브 또는 기타 네트워크 장치에 연결되었는지 확인합니다. 허브 또는 기타 네트워크 장치가 켜져 있는지 확인합니다.
E-2 E-3 E-7 | 액세스 지점이 켜져 있는지 확인합니다. 컴퓨터 또는 기타 장치가 액세스 지점에 제대로 연결되었는지 확인합니다. 프린터를 액세스 지점 가까이에 배치합니다. 프린터와 액세스 지점 사이 장애물을 제거합니다. SSID를 수동으로 입력한 경우 올바른지 확인합니다. 네트워크 연결 보고서의 Network Status에서 SSID를 확인할 수 있습니다. 푸시 버튼 설정을 사용하여 네트워크를 구성하려면 액세스 지점이 WPS를 지원하는지 확인합니다. WPS를 지원하지 않는 경우 푸시 버튼 설정을 사용하여 네트워크를 구성할 수 없습니다.
SSID에 대해 ASCII 문자(영숫자 문자 및 기호)만 사용하는지 확인합니다. 프린터는 ASCII 문자 이외의 문자가 포함된 SSID를 표시할 수 없습니다.
액세스 지점에 연결하기 전에 SSID 및 암호를 확인하십시오. 기본 설정의 액세스 지점을 사용 중인 경우 SSID 및 암호가 레이블에 표시되어 있습니다. SSID 및 암호를 모르는 경우 액세스 지점 설치 담당자에게 문의하거나 액세스 지점과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
스마트 장치의 테더링 기능을 사용하여 생성한 SSID에 연결하려면 스마트 장치와 함께 제공된 설명서에서 SSID 및 암호를 확인합니다.
Wi-Fi 연결이 갑자기 끊긴 경우 다음을 확인하십시오. 이러한 사항에 해당하는 경우 제공된 소프트웨어 디스크 또는 웹사이트에서 다운로드한 소프트웨어를 사용하여 네트워크 설정을 재설정합니다.
http://epson.sn > 설정
다른 Wi-Fi 장치가 푸시 버튼 설정을 사용하여 네트워크에 추가되었습니다.
Wi-Fi 네트워크가 푸시 버튼 설정 이외 방법으로 설정되었습니다.
E-5 | 액세스 지점의 보안 유형이 다음 중 하나로 설정되었는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 액세스 지점의 보안 유형을 변경한 다음 프린터 네트워크 설정을 재설정합니다. WEP-64 bit (40 bit) WEP-128 bit (104 bit) WPA PSK (TKIP/AES)* WPA2 PSK (TKIP/AES)*
WPA (TKIP/AES)
WPA2 (TKIP/AES)
*: WPA PSK를 WPA Personal이라고도 합니다. WPA2 PSK를 WPA2 Personal이라고도 합니다.
E-6 | MAC 주소 필터링이 비활성화되었는지 확인합니다. 활성화된 경우 필터링되지 않도록 프린터의 MAC 주소를 등록합니다. 자세한 내용은 액세스 지점과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. 네트워크 연결 보고서의 Network Status에서 프린터의 MAC 주소를 확인할 수 있습니다. WEP 보안 방법에서 액세스 지점의 공유 인증이 활성화된 경우 인증 키 및 색인이 올바른지 확인합니다.
E-8 | 프린터의 IP 주소 획득 방법이 자동으로 설정된 경우 액세스 지점에서 DHCP를 활성화하십시오. 프린터의 IP 주소 획득 방법이 수동으로 설정된 경우 수동으로 설정한 IP 주소가 범위를 벗어나서(예: 0.0.0.0) 비활성화됩니다. 프린터 제어판 또는 IP에서 유효한 Web Config 주소를 설정합니다.
E-9 | 다음을 확인하십시오. 장치가 켜져 있는지 확인합니다. 인터넷에 액세스하여 프린터에 연결할 장치와 동일한 네트워크 상에 있는 다른 컴퓨터 또는 네트워크 장치에 액세스할 수 있습니다. 위의 사항을 확인한 후에도 작동하지 않는 경우 설치 프로그램을 사용하여 네트워크 설정을 재설정합니다. 제공된 소프트웨어 디스크 또는 웹사이트에서 다운로드한 소프트웨어를 사용하여 실행할 수 있습니다. http://epson.sn > 설정
E-10 | 다음을 확인하십시오. 네트워크 상의 다른 장치가 켜져 있는지 여부를 확인합니다. 프린터의 IP 주소 획득을 수동으로 설정한 경우 네트워크 주소(IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이)가 올바른지 여부를 확인합니다. 네트워크 주소가 잘못된 경우 재설정하십시오. 네트워크 연결 보고서의 Network Status에서 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 확인할 수 있습니다. DHCP가 활성화된 경우 프린터의 IP 주소 획득을 자동으로 변경합니다. IP 주소를 수동으로 설정하려면 액세스 지점의 IP 주소를 확인한 다음 프린터 제어판 또는 Web Config의 네트워크 설정 화면에서 수동을 선택합니다. 서브넷 마스크를 [255.255.255.0]으로 설정합니다.
E-11 | 다음을 확인하십시오. 프린터의 TCP/IP 설정을 수동으로 설정한 경우 기본 게이트웨이 주소가 올바른지 여부를 확인합니다. 기본 게이트웨이로 설정된 장치가 켜져 있는지 여부를 확인합니다. 올바른 기본 게이트웨이 주소를 설정합니다. 프린터 제어판의 네트워크 상태 화면, Web Config, 네트워크 연결 보고서 인쇄 또는 네트워크 상태 시트를 인쇄하여 기본 게이트웨이 주소를 확인할 수 있습니다.
E-12 | 다음을 확인하십시오. 네트워크 상의 다른 장치가 켜져 있는지 여부를 확인합니다. 네트워크 주소(IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이)를 수동으로 입력한 경우 올바른지 여부를 확인합니다. 다른 장치의 네트워크 주소(서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이)가 동일한지 여부를 확인합니다. IP 주소가 다른 장치와 충돌하지 않는지 여부를 확인합니다.
위의 사항을 확인한 후에도 작동하지 않는 경우 다음을 시도하십시오.
제공된 소프트웨어 디스크 또는 웹사이트에서 다운로드한 소프트웨어를 사용하여 프린터와 동일한 네트워크에 있는 네트워크 설정을 수행합니다.
http://epson.sn > 설정
WEP 보안 유형을 사용하는 액세스 지점에서 여러 개의 암호를 등록할 수 있습니다. 여러 개의 암호를 등록한 경우 첫 번째 등록한 암호가 프린터에서 설정되었는지 확인합니다.
E-13 | 다음을 확인하십시오. 액세스 지점, 허브 및 라우터와 같은 네트워크 장치가 켜져 있는지 여부를 확인합니다. 네트워크 장치의 TCP/IP 설정이 수동으로 설정되지 않았는지 여부를 확인합니다. (다른 네트워크 장치의 TCP/IP 설정을 수동으로 수행하는 동안 프린터의 TCP/IP 설정이 자동으로 설정된 경우 프린터의 네트워크가 다른 장치의 네트워크와 다를 수 있습니다.) 위의 사항을 확인한 후에도 작동하지 않는 경우 다음을 시도하십시오. 제공된 소프트웨어 디스크 또는 웹사이트에서 다운로드한 소프트웨어를 사용하여 프린터와 동일한 네트워크에 있는 네트워크 설정을 수행합니다.
http://epson.sn > 설정
WEP 보안 유형을 사용하는 액세스 지점에서 여러 개의 암호를 등록할 수 있습니다. 여러 개의 암호를 등록한 경우 첫 번째 등록한 암호가 프린터에서 설정되었는지 확인합니다.

b: 네트워크 환경의 메시지

메시지 | 해결 방법
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID). | 동일한 SSID가 여러 액세스 지점에서 설정될 수 있습니다. 액세스 지점의 설정을 확인하고 SSID를 변경하십시오.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router. | 프린터를 액세스 지점과 가까이 이동하고 그 사이 장애물을 제거한 후 액세스 지점을 켭니다. 계속 연결되지 않는 경우 액세스 지점과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one. | Simple AP 모드에서 최대 4개의 Wi-Fi 장치를 동시에 연결할 수 있습니다. 다른 Wi-Fi 장치를 추가하려면 먼저 연결된 Wi-Fi 장치 중 하나의 연결을 끊으십시오.