أدخل كلمة مرور SSID في الطابعة مباشرة.

ملاحظة:
كلمة المرور حساسة لحالة الأحرف. إذا لم تعرف كلمة المرور، فتحقق إذا ما كانت مكتوبة على الملصق التعريفي لنقطة الوصول (الراوتر اللاسلكي). إذا كنت تستخدم الإعدادات الافتراضية لنقطة الوصول (الراوتر اللاسلكي)، فاستخدم كلمة المرور المكتوبة على الملصق. قد تُعرف كلمة المرور أيضًا بالمصطلح "Key" أو "Passphrase"، وما إلى ذلك.
إذا لم تعرف كلمة مرور نقطة الوصول (الراوتر اللاسلكي)، فراجع الوثائق المرفقة بنقطة الوصول (الراوتر اللاسلكي) أو اتصل بالشخص الذي قام بإعدادها.

>> كيفية إدخال الأحرف