Trên bảng điều khiển máy in, hãy chọn tên mạng (SSID) dùng băng tần 2,4 GHz rồi nhấn nút OK.

Lưu ý:
Nếu bạn đang sử dụng bộ thu phát không dây (bộ định tuyến không dây) với các cài đặt mặc định, hãy chọn tên mạng (SSID) hiển thị trên bảng điều khiển máy in có đuôi “_G”. Nếu bạn không nhận được tên mạng (SSID), hãy kiểm tra thông tin của bộ thu phát không dây (bộ định tuyến không dây).
Nếu SSID không hiển thị, hãy nhấn , nhập tên mạng (SSID) sử dụng băng tần 2,4 GHz, chọn Đ.ý và sau đó nhấn nút OK.