### وارد کردن رمز عبور و اتصال

1 . به SSID متصل شوید.
برای Windows 10
علامت کادر اتصال خودکار را بردارید و سپس بر روی اتصال کلیک کنید.
برای Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
بر روی اتصال کلیک کنید.
برای Windows XP
بر روی SSID کلیک راست کرده و سپس بر روی اتصال کلیک کنید.
برای MacOS
لازم نیست کاری انجام دهید.

2 . با وارد کردن رمز عبور نمایش داده شده در پانل کنترل چاپگر در کامپیوتر، چاپگر و کامپیوتر را به هم متصل کنید.
در مورد Windows XP، گزینه کلید شبکه و تأیید کلید شبکه را وارد کنید.

3 . در مورد کاربرانWindows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista، می‌توانید کامپیوتر خود را طوری تنظیم کنید که هر بار که آن را روشن می‌کنید به‌طور خودکار به چاپگر متصل شود.
اگر می‌خواهید فقط در هنگامی که از چاپگر استفاده می‌کنید به آن متصل شوید، این گزینه را تنظیم ننمایید.