### В результате диагностики сетевого подключения получено значение "пройдено", но принтер не может подключиться к сети

Подключение принтера к точке доступа (маршрутизатору беспроводной сети) установлено, но принтер не может подключиться к компьютеру через точку доступа (маршрутизатор беспроводной сети). Попробуйте выполнить поочередно перечисленные ниже действия.
Проверьте разделитель конфиденциальности на точке доступа (маршрутизаторе беспроводной сети)
Эта неполадка характерна для мобильных маршрутизаторов беспроводной сети. На точке доступа (маршрутизаторе беспроводной сети) включена функция разделителя конфиденциальности, прерывающая связь между устройствами. Это защитная функция, которая служит для прерывания связи между устройствами через маршрутизатор. При ее включении принтер невозможно подключить к компьютеру, так как связь между ними прерывается. Отключите функцию разделителя конфиденциальности на точке доступа, а затем заново настройте сеть. Подробную информацию о способе настройки см. в руководстве к точке доступа. В зависимости от производителя функция разделителя конфиденциальности может иметь другое название.
Проверьте имена SSID принтера и компьютера
Некоторые точки доступа имеют несколько SSID. В некоторых имена SSID разделяются на соответствующие стандарты беспроводной связи (IEEE802.11a и IEEE802.11g). Даже при использовании одинаковой точки доступа (маршрутизатора беспроводной сети) принтером и компьютером используются различные SSID, а установить связь не получается. Имя SSID компьютера должно соответствовать принтера. Имя SSID компьютера указано в меню подключения к сети Wi-Fi. Имя SSID принтера находится в напечатанном отчете диагностики сети. Установив одинаковые имена SSID, заново настройте сеть.