プリンターを手動でセットアップするには以下の作業が必要です。
プリンターの準備
インクの充填や用紙のセットなどプリンター本体のセットアップは、製品に付属のセットアップマニュアル（紙）を参照して行ってください。
ドライバーのインストール
プリンタードライバー、スキャナードライバー（インクジェット複合機のみ）、Fax Utility（インクジェット複合機のみ）をインストールしてください。ソフトウェアディスク内の以下のパスからインストールできます。
プリンタードライバー
\Driver\Printer\Driver
スキャナードライバー
\Driver\Scanner2\Driver
FAX Utility
\Apps\FaxUtility
PCL、PostScriptプリンタードライバー (対応プリンターのみ)

製品の機能をフルに活用する場合は上記のプリンタードライバーをインストールしてください。PCLプリンタードライバー、PostScriptプリンタードライバーだけでは利用できない機能があります。 ユーザーズガイドを参照し、お使いのプリンターがPCLまたはPostScript対象かどうかを確認しインストール手順に従ってドライバーをインストールしてください。

PCLプリンタードライバー
\Driver\PCLUniversal\
または
\Driver\Universal\
PostScriptプリンタードライバー
\Driver\PostScript
ネットワーク設定ソフトウェアのインストール
プリンターのネットワークインターフェイスの設定は、EpsonNet Configで行います。ソフトウェアディスク内の以下のパスからインストールできます。
EpsonNet Config
\Network\EpsonNetConfig
ネットワーク接続とネットワークインターフェイスの設定
プリンターをネットワークに接続します。
有線LANで接続する場合は、プリンターとハブをLANケーブルで接続してください。
無線LANで接続する場合は、以下のどちらかで設定してください。
プリンターの操作パネルから接続設定する
プリンターとアクセスポイントを一時的にLANケーブルで接続してからEpsonNet Configで接続形態を変更する
次にEpsonNet Configを起動し、必要なネットワークインターフェースの設定をします。
マニュアルのダウンロード
詳しくはマニュアルを参照してください。マニュアルは以下からダウンロードできます。
http://www.epson.eu/Support (Europe)
http://support.epson.net/ (outside Europe)