### 网络连接报告上的消息和解决方案

打印机与访问点（无线 LAN 路由器）之间的连接有问题。检查网络连接报告中的消息和错误代码，然后按照解决方案执行。
a: 错误代码

代码 | 解决方案
E-1 | 确保以太网线连接到打印机、集线器或其它网络设备。 确保集线器或其它网络设备打开。
E-2 E-3 E-7 | 确保访问点打开。 检查计算机或其它设备正确连接到访问点。 使打印机靠近访问点。移除它们之间的障碍。 如果手动输入SSID，请检查是否正确。您可以在网络连接报告上的 Network Status 中检查 SSID。 要使用 Push Button Setup 建立网络，请检查访问点支持WPS。如果不支持 WPS，则无法使用 Push Button Setup 建立网络。
仅检查 ASCII 字符（字母数字字符和符号）用于SSID。打印机无法显示包含非 ASCII 字符的 SSID。
连接到访问点之前检查 SSID 和密码。如果使用默认设置的访问点（无线路由器），SSID 和密码在标签上。如果您不知道 SSID 和密码，请联系设置访问点的人员，或参阅访问点随附的文档。
当要连接到使用智能设备网络共享功能生成的 SSID 时，请检查智能设备随附文档上的 SSID 和密码。
如果 Wi-Fi 连接突然断开, 请检查以下各项。如果其中任何一项适用，请使用随附的软件光盘或从网站下载的软件重置网络设置。
http://epson.sn> 设置
另一个 Wi-Fi 设备已使用 Push Button Setup 添加到网络。
已使用 Push Button Setup 以外的方法设置 Wi-Fi 网络。
E-5 | 确保访问点的安全类型设置为以下一个。如果不是，请更改访问点上的安全类型，然后重置打印机的网络设置。 WEP-64 bit (40 bit) WEP-128 bit (104 bit) WPA PSK (TKIP/AES)* WPA2 PSK (TKIP/AES)*
WPA (TKIP/AES)
WPA2 (TKIP/AES)
*: WPA PSK 也称为 WPA Personal。WPA2 PSK 也称为 WPA2 Personal。
E-6 | 检查MAC地址过滤是否禁用。如果启用，请注册打印机的MAC地址以使其不会被过滤。请参阅访问点随附的文档了解详情。您可以在网络连接报告上的 Network Status 中检查打印机的 MAC 地址。 如果在 WEP 安全方法中已启用访问点的共享验证，请确保验证密钥和索引正确。
E-8 | 当打印机的“获得 IP地址”设为 自动 时在访问点上启用 DHCP。 如果打印机的“获得 IP地址”设为手动，则手动设置的IP 地址超出范围（例如：0.0.0.0）并被禁用。从打印机控制面板或 IP设置有效的 Web Config 地址。
E-9 | 检查以下各项。 设备已打开。 您可以从要连接到打印机的设备，访问 Internet 和同一网络上的其它计算机或网络设备。 如果检查以上各项后仍不管用，请使用安装程序重置网络设置。您可以使用随附的软件光盘或从网站下载的软件运行。 http://epson.sn> 设置
E-10 | 检查以下各项。 网络上的其它设备已打开。 如果已将打印机的“获得 IP地址”设为手动，则网络地址（IP 地址、子网掩码和默认网关）正确。 如果这些不正确，请重置网络地址。您可以在网络连接报告上的 Network Status 中检查打印机的 IP 地址、子网掩码和默认网关。 DHCP启用时，将打印机的“获得 IP 地址”更改为 自动。要手动设置 IP地址，请检查访问点的 IP 地址，然后在打印机控制面板或 Web Config 的网络设置屏幕中选择手动。将子网掩码设为 [255.255.255.0]。
E-11 | 检查以下各项。 将打印机 TCP/IP设置设为 手动 时，默认网关地址是正确的。 设为默认网关的设备已打开。 设置正确的默认网关地址。您可以从打印机控制面板上的网络状态屏幕、Web Config通过打印网络连接报告或网络状态页检查默认网关。
E-12 | 检查以下各项。 网络上的其它设备已打开。 如果手动输入，则网络地址（IP地址、子网掩码和默认网关）正确。 其它设备的网络地址（子网掩码和默认网关）相同。 IP地址不与其它设备冲突。
如果检查以上各项后仍不管用，请尝试以下操作。
使用随附的软件光盘或从网站下载的软件，对与打印机在相同网络上的计算机进行网络设置。
http://epson.sn> 设置
您可以在使用 WEP 安全类型的访问点上注册几个密码。如果注册几个密码，请检查在打印机上是否设置第一个注册的密码。
E-13 | 检查以下各项。 访问点、集线器和路由器等网络设备已打开。 网络设备的TCP/IP设置未手动设定。(如果打印机 TCP/IP设置自动设定而其它网络设备的 TCP/IP 设置手动执行，则打印机网络可能不同于其它设备的网络。) 如果检查以上各项后仍不管用，请尝试以下操作。 使用随附的软件光盘或从网站下载的软件，对与打印机在相同网络上的计算机进行网络设置。
http://epson.sn> 设置
您可以在使用 WEP 安全类型的访问点上注册几个密码。如果注册几个密码，请检查在打印机上是否设置第一个注册的密码。

b: 网络环境中的消息

消息 | 解决方案
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID). | 在几个访问点上可能设置了同一 SSID。检查访问点上的设置并更改 SSID。
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router. | 使打印机靠近访问点并移除它们之间的障碍后，打开访问点。如果仍不连接，请参阅访问点随附的文档。
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one. | 在简单 AP 模式下，最多可以同时连接四个 Wi-Fi 设备。要添加另一个 Wi-Fi 设备，请先断开一个连接的 Wi-Fi 设备。