### Configurare eşuată

Verificaţi următoarele aspecte şi efectuaţi din nou configurarea reţelei.
Verificaţi ca punctul de acces (routerul fără fir) să fie pornit. Dacă este pornit, opriţi şi apoi reporniţi alimentarea punctului de acces (routerului fără fir). Luaţi în considerare alţi utilizatori care pot folosi reţeaua.
Dezactivaţi separatorul pentru confidenţialitate pe punctul de acces (routerul fără fir).
Instalaţi imprimanta aproape de punctul de acces (routerul fără fir).
Verificaţi dacă punctul de acces (routerul fără fir) acceptă WPS. Dacă dispozitivul nu acceptă WPS, nu puteţi să stabiliţi o conexiune de reţea folosind funcţia Setare buton (WPS).
Dacă funcţia de filtrare a adreselor MAC este activată, înregistraţi adresa MAC a imprimantei pentru a preveni filtrarea imprimantei. Pentru înregistrare, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu punctul de acces.
Verificaţi dacă modul de comunicaţii Wi-Fi (IEEE802.11*) setat pentru punctul de acces (routerul fără fir) corespunde celui acceptat de imprimantă. (*Afişajul diferă în funcţie de locaţia dvs.)