### Поставувањето не успеа

Проверете ги следниве ставки, а потоа извршете повторно поставување на мрежата.
Проверете дали точката на пристап (безжичен насочувач) е вклучена. Ако е вклучена, исклучете го и повторно вклучете го напојувањето на точката на пристап (на безжичниот насочувач). Имајте ги предвид другите корисници кои можеби ја користат мрежата.
Исклучете го разделникот за приватност на точката на пристап (безжичен насочувач).
Ставете го вашиот печатач блиску до точката на пристап (безжичен насочувач).
Проверете дали точката на пристап (безжичен насочувач) поддржува WPS. Ако не поддржува WPS, не може да воспоставите мрежа користејќи Поставување на копче за притискање (WPS).
Ако функцијата за филтрирање на MAC адреса е оспособена, регистрирајте ја MAC адресата на вашиот печатач за да спречите вашиот печатач да биде филтриран. Погледнете ја документацијата доставена со точката на пристап за регистрирање.
Проверете дали режимот на Wi-Fi комуникација (IEEE802.11*) поставен за вашата точка на пристап (безжичен насочувач) се совпаѓа со оној што е поддржан од вашиот печатач. (*Екранот се разликува според вашата локација).