Printerin idarəetmə panelində 2,4 GHz tezlikdən istifadə edən şəbəkə adını (SSID) seçin, sonra isə OK düyməsini basın.

Qeyd:
Susmaya görə parametrlərlə giriş nöqtəsindən (naqilsiz ruter) istifadə edirsinizsə, printerin idarəetmə panelində "_G" ilə bitən şəbəkə adını (SSID) seçin. Şəbəkə adını (SSID) əldə edə bilmirsinizsə, giriş nöqtəsi (naqilsiz ruter) haqqında məlumatı yoxlayın.
SSID göstərilmədikdə, vurun, pinterin idarəetmə panelində 2.4 GHz tezlikdən istifadə edən şəbəkə adını (SSID) seçin, sonra isə OK düyməsini basın.