### Odstraňování problémů

Bezdrátová síť Wi-Fi
Vypněte a znovu zapněte napájení přístupového bodu (bezdrátového směrovače). Zohledněte ostatní uživatele, kteří mohou síť používat.
Klikněte na Podrobnosti a potom vytiskněte zprávu o síťovém připojení. Vyhledejte problémy a řešení.
Na základě výsledků diagnostiky proveďte nápravná opatření s použitím jednoho z následujících odkazů.
V případě [ÚSPĚCH]
V případě [NEÚSPĚCH]
Drátová místní síť LAN
Vypněte a znovu zapněte napájení rozbočovače. Zohledněte ostatní uživatele, kteří mohou síť používat. Přibližně jednu minutu po vypnutí a zapnutí napájení rozbočovače znovu zkontrolujte připojení.
Zkontrolujte, zda je ethernetový kabel pevně připojen. Pokud indikátor stavu připojení nesvítí, zkontrolujte stav indikátoru připojením k jinému portu nebo změnou ethernetového kabelu. Pokud se problém nepodaří odstranit, vyměňte rozbočovač.