Pada panel kontrol printer, pilih nama jaringan (SSID) yang menggunakan pita 2,4 GHz, lalu tekan tombol OK.

Catatan:
Jika Anda menggunakan jalur akses (router nirkabel) dengan pengaturan default, pilih nama jaringan (SSID) yang ditampilkan pada panel kontrol printer berakhiran "_G". Jika Anda tidak dapat memperoleh nama jaringan (SSID), periksa informasi jalur akses (router nirkabel).
Jika SSID tidak ditampilkan, tekan , masukkan nama jaringan (SSID) yang menggunakan pita 2,4 GHz, pilih OK, lalu tekan tombol.