### Желіге қосылу туралы есептегі хабарлар мен шешімдер

Принтер мен кіру нүктесінің (сымсыз LAN роутері) арасындағы байланыста ақау бар. Желі қосылымы есебіндегі хабарлар мен қате кодтарын тексеріп, одан кейін шешу әрекеттерін орындаңыз.
a: қате коды

Код | Шешімі
E-1 | Ethernet кабелінің принтерге, хабқа немесе басқа да желілік құрылғыға жалғанғандығына көз жеткізіңіз. Хаб немесе басқа да желілік құрылғының іске қосулы екендігіне көз жеткізіңіз.
E-2 E-3 E-7 | Кіру нүктесінің іске қосылғандығына көз жеткізіңіз. Компьютер немесе басқа құрылғылардың кіру нүктесіне дұрыс жалғанғандығын тексеріңіз. Принтерді кіру нүктесіне жақын орналастырыңыз. Олардың арасындағы кедергілерді алып тастаңыз. Егер сіз SSID қолмен енгізген болсаңыз, орын дұрыс болғандығын тексеріңіз. SSID нөмірін желі қосылымы есебіндегі Network Status тармағында тексере аласыз.
Желіні түймені реттеу арқылы орнату үшін кіру нүктесінің WPS қолдау көрсететіндігін тексеріңіз. Егер ол WPS қолдау көрсетпейтін болса, желіні түймені реттеу арқылы орнатуға болмайды.
SSID үшін тек ASCII (әріптік-сандық белгілер және таңбалар) пайдаланылғанын тексеріңіз. Принтер ASCII таңбаларынан басқа таңбаларды қамтитын SSID идентификаторын көрсете алмайды.
Кіру нүктесіне қосылу алдында SSID идентификаторы мен құпия сөзді тексеріңіз. Егер сіз кіру нүктесін әдепкі параметрлерімен пайдалансаңыз, SSID идентификаторы мен құпия сөз жапсырмада жазылған. Егер SSID идентификаторы мен құпия сөзді білмесеңіз, кіру нүктесін орнатқан адамға хабарласыңыз немесе кіру нүктесімен берілген құжаттарды қарап шығыңыз.
Смарт құрылғының ұялы кіру нүктесі функциясын пайдаланып SSID идентификаторына қосылғыңыз келсе, смарт құрылғымен берілген құжаттамадағы SSID идентификаторы мен құпия сөзді тексеріңіз.
Егер Wi-Fi қосылымы кенеттен үзіліп кетсе, келесілерді тексеріңіз. Егер төмендегілердің бірі қолданылатын болса, берілген дискті немесе веб-сайттан жүктеп алынған бағдарламаны пайдаланып желі параметрлерін бастапқы күйге келтіріңіз.
http://epson.sn > Реттеу
Түймені орнату арқылы желіге тағы бір Wi-Fi құрылғысы қосылды.
Wi-Fi желісі түймені орнатудан басқа кез келген әдіспен орнатылды.
E-5 | Кіру нүктесінің қауіпсіздік түрі төмендегілердің біріне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз. Егер олай болмаса, кіру нүктесіндегі қауіпсіздік түрін өзгертіңіз және принтердің желі параметрлерін бастапқы күйіне келтіріңіз. WEP-64 bit (40 bit) WEP-128 bit (104 bit)
WPA PSK (TKIP/AES)*
WPA2 PSK (TKIP/AES)*
WPA (TKIP/AES)
WPA2 (TKIP/AES)
*: WPA PSK сондай-ақ WPA Personal деп аталады. WPA2 PSK сондай-ақ WPA2 Personal деп аталады.
E-6 | MAC мекенжайын сүзгілеудің өшірілгендігін тексеріңіз. Егер ол қосылған болса, принтердің MAC мекенжайын ол сүзгіленбейтіндей етіп тіркеңіз. Мәлімет алу үшін кіру нүктесімен берілген құжаттарды қараңыз. Принтердің MAC мекенжайын желі қосылымы есебіндегі Network Status тармағында тексере аласыз.
Егер кіру нүктесінің ортақ аутентификациясы WEP қауіпсіздік әдісі бойынша қосылған болса, аутентификация кілті мен индекстің дұрыс екендігіне көз жеткізіңіз.
E-8 | Принтердің IP мекенжайын алу параметрі Auto болып орнатылған кезде кіру нүктесінде DHCP қосыңыз. Егер принтердің IP мекенжайын алу параметрі Manual болып орнатылса, сіз қолмен орнатқан IP мекенжайы ауқымнан тыс болады (мысалы: 0.0.0.0) және өшіріледі. Принтердің басқару панелінен немесе IP тармағынан жарамды Web Config мекенжайын орнатыңыз.
E-9 | Келесілерді тексеріңіз. Құрылғылар іске қосылған. Принтерге жалғағыңыз келетін құрылғылардан интернетке немесе бір желідегі компьютерлерге немесе желілік құрылғыларға қатынаса аласыз. Егер жоғарыда берілгендерді тексергеннен кейін әлі де жұмыс істемесе, орнату шеберін пайдаланып желі параметрлерін бастапқы күйге келтіріңіз. Оны берілген бағдарламалық жасақтама дискісінен немесе веб-сайттан жүктеп алынған бағдарламалық жасақтама арқылы іске қосуға болады.
http://epson.sn > Реттеу
E-10 | Келесілерді тексеріңіз. Желідегі басқа құрылғылар іске қосылған. Принтердің IP мекенжайының параметрі Қолмен болып орнатылған болса, желі мекенжайлары (IP мекенжайы, ішкі желі маскасы және әдепкі шлюз) дұрыс болады. Желі мекенжайлары дұрыс болмаса, оларды бастапқы күйге келтіріңіз. Принтердің IP мекенжайын, ішкі желі маскасын және әдепкі шлюзды желі қосылымы есебіндегі Network Status тармағында тексере аласыз.
DHCP қосылған кезде принтердің IP мекенжайын алу параметрін Auto етіп ауыстырыңыз. Егер IP мекенжайын қолмен орнатқыңыз келсе, желі нүктесінің IP мекенжайын тексеріп, содан кейін принтердің басқару панеліндегі желі параметрлері экранында немесе Web Config тармағында Қолмен параметрін таңдаңыз. Ішкі желі маскасын [255.255.255.0] етіп орнатыңыз.
E-11 | Келесілерді тексеріңіз. Принтердің TCP/IP орнату параметрін Manual етіп орнатқан кезде әдепкі шлюз мекенжайы дұрыс болады. Әдепкі шлюз ретінде орнатылған құрылғы іске қосылған. Дұрыс әдепкі шлюз мекенжайын орнатыңыз. Әдепкі шлюз мекенжайын принтердің басқару панелінде, Web Config тармағында желі қосылымы есебін немесе желі күйі парақшасын басып шығару арқылы тексере аласыз.
E-12 | Келесілерді тексеріңіз. Желідегі басқа құрылғылар іске қосылған. Желі мекенжайларын (IP мекенжайы, ішкі желі маскасы және әдепкі шлюзді) қолмен орнатқан болсаңыз, олар дұрыс болады. Басқа құрылғылар үшін желі мекенжайлары (ішкі желі маскасы мен әдепкі шлюз) бірдей болады.
IP мекенжайларды басқа құрылғыларға қайшы келмейді.
Егер жоғарыда берілгендерді тексергеннен кейін де жұмыс істемесе, келесіні көріңіз.
Принтермен бір желідегі компьютердің желі параметрлерін берілген бағдарламалық жасақтама дискісімен немесе веб-сайттан жүктеп алынған бағдарламалық жасақтама арқылы орнатыңыз.
http://epson.sn > Реттеу
WEP қауіпсіздік түрін пайдаланатын кіру нүктесінде бірнеше құпия сөзді тіркеуіңізге болады. Егер бірнеше құпия сөз тіркелген болса, принтерде бірінші тіркелген құпия сөздің орнатылғандығын тексеріңіз.
E-13 | Келесілерді тексеріңіз. Кіру нүктесі, хаб және маршрутизатор сияқты желілік құрылғылар іске қосылған. Желі құрылғылары үшін TCP/IP орнату параметрі қолмен орнатылмаған. (Егер принтердің TCP/IP орнату параметрі автоматты түрде орнатылып, басқа желілік құрылғылардың TCP/IP орнату параметрі қолмен орнатылған болса, принтердің желісі басқа құрылғылардың желісінен өзгеше болуы мүмкін.)
Егер жоғарыда берілгендерді тексергеннен кейін де жұмыс істемесе, келесіні көріңіз.
Принтермен бір желідегі компьютердің желі параметрлерін берілген бағдарламалық жасақтама дискісімен немесе веб-сайттан жүктеп алынған бағдарламалық жасақтама арқылы орнатыңыз.
http://epson.sn > Реттеу
WEP қауіпсіздік түрін пайдаланатын кіру нүктесінде бірнеше құпия сөзді тіркеуіңізге болады. Егер бірнеше құпия сөз тіркелген болса, принтерде бірінші тіркелген құпия сөздің орнатылғандығын тексеріңіз.

b: желі ортасындағы хабарлар

Хабар | Шешімі
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID). | Бірнеше кіру нүктесіне бірдей SSID орнатылған болуы мүмкін. Кіру нүктелерінің параметрлерін тексеріп, SSID идентификаторын өзгертіңіз.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router. | Принтерді кіру нүктесіне жақынырақ жылжытып, олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастағаннан кейін кіру нүктесін іске қосыңыз. Егер ол әлі де қосылмаса, кіру нүктесімен бірген берілген құжаттаманы қараңыз.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one. | Бір уақытта Simple AP режимінде төрт Wi-Fi құрылғысына дейін қосуға болады. Басқа Wi-Fi құрылғысын қосу үшін алдымен қосылған Wi-Fi құрылғыларының бірін ажыратыңыз.