### Nastavitev ni uspela

Preverite spodnje elemente in znova izvedite nastavitev omrežja.
Preverite, ali je dostopna točka (brezžični usmerjevalnik) vklopljena. Če je vklopljena, izklopite in znova vklopite dostopno točko (brezžični usmerjevalnik). Upoštevajte tudi druge uporabnike, ki morda uporabljajo omrežje.
V dostopni točki (brezžičnem usmerjevalniku) onemogočite funkcijo za zaščito zasebnosti.
Tiskalnik postavite v bližino dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika).
Preverite, ali dostopna točka (brezžični usmerjevalnik) podpira WPS. Če ne podpira načina WPS, omrežja ne morete nastaviti s potisnim gumbom (WPS).
Če je omogočena funkcija filtriranja naslovov MAC, registrirajte naslov MAC tiskalnika ter preprečite filtriranje naslova tiskalnika. Za registracijo glejte dokumentacijo, ki je priložena dostopni točki.
Preverite, ali se način komunikacije prek omrežja Wi-Fi (IEEE802.11*), ki je nastavljen v dostopni točki (brezžičnem usmerjevalniku), ujema z načinom, ki ga podpira tiskalnik. (*Prikazani način je odvisen od vaše lokacije.)