### Einrichtung fehlgeschlagen

Überprüfen Sie die folgenden Punkte und führen Sie die Netzwerkeinrichtung dann erneut durch.
Vergewissern Sie sich, dass der Zugangspunkt (Wireless-Router) eingeschaltet ist. Falls er eingeschaltet ist, schalten Sie den Zugangspunkt (WLAN-Router) aus und wieder ein. Beachten Sie bitte, dass andere Nutzer das Netzwerk verwenden könnten.
Deaktivieren Sie den Datenschutz-Separator am Zugangspunkt (Wireless-Router).
Stellen Sie Ihren Drucker in der Nähe des Zugangspunkts (Wireless-Router) auf.
Vergewissern Sie sich, dass der Zugangspunkt (Wireless-Router) WPS unterstützt. Falls er WPS nicht unterstützt, können Sie kein Netzwerk mithilfe der Drucktasten-Einrichtung (WPS) einrichten.
Falls die Funktion zur Filterung der MAC-Adressen aktiviert ist, registrieren Sie die MAC-Adresse Ihres Druckers, um zu verhindern, dass Ihr Drucker herausgefiltert wird. Einzelheiten zur Registrierung finden Sie in den Dokumenten, die mit dem Zugangspunkt mitgeliefert wurden.
Vergewissern Sie sich, dass der Wi-Fi-Kommunikationsmodus (IEEE802.11*), der für Ihren Zugangspunkt (Wireless-Router) eingestellt ist, mit dem von Ihrem Drucker unterstützten Modus übereinstimmt. (*Die Anzeige ist je nach Verwendungsort verschieden.)