בלוח הבקרה של המדפסת, בחר את שם הרשת (SSID) שמשתמשת בתדר 2.4GHz ולחץ על לחצן האישור.

לתשומת לבך:
אם אתה משתמש בהגדרות ברירת המחדל של נקודת הגישה (נתב אלחוטי), בחר בלוח הבקרה של המדפסת את שם הרשת (SSID) שמסתיים ב-"G_". אם אינך מצליח למצוא את שם הרשת (SSID), היעזר במידע של נקודת הגישה (הנתב האלחוטי). אם שם הרשת לא מוצג, לחץ על , הזן שם של רשת (SSID) בתדר 2.4GHz, בחר באפשרות OK ולאחר מכן לחץ על לחצן האישור.