### Το αποτέλεσμα της διάγνωσης σύνδεσης δικτύου είναι Pass, αλλά ο εκτυπωτής δεν μπορεί να συνδεθεί

Ο εκτυπωτής και το σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής LAN) έχουν συνδεθεί με επιτυχία, αλλά ο εκτυπωτής δεν μπορεί να συνδεθεί στον υπολογιστή μέσω ενός σημείου πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής LAN). Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις με τη σειρά.
Ελέγξτε τη λειτουργία διαχωρισμού απορρήτου στο σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής LAN)
Πρόκειται για ένα σύνηθες πρόβλημα για ασύρματους δρομολογητές LAN. Μια λειτουργία διαχωρισμού απορρήτου που διακόπτει την επικοινωνία μεταξύ συσκευών είναι ενεργοποιημένη στο σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής LAN). Πρόκειται για μια λειτουργία ασφάλειας που προορίζεται για διακοπή της επικοινωνίας μεταξύ των συσκευών μέσω του δρομολογητή. Όταν ενεργοποιηθούν, επειδή ο εκτυπωτής και η επικοινωνία του υπολογιστή έχουν διακοπεί, δεν μπορούν να συνδεθούν. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία διαχωρισμού απορρήτου στο σημείο πρόσβασης και στη συνέχεια ορίστε το δίκτυο εκ νέου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σημείου πρόσβασης για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο ρύθμισης. Ανάλογα με τον κατασκευαστή, η λειτουργία διαχωρισμού απορρήτου ενδέχεται να έχει διαφορετικό όνομα.
Ελέγξτε τα SSID για τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή
Ορισμένα σημεία πρόσβασης μπορεί να έχουν διαφορετικά SSID. Ορισμένα είναι σε θέση να διαχωρίζουν τα SSID στο αντίστοιχο ασύρματο πρότυπο (IEEE802.11a και IEEE802.11g). Ακόμη και με το ίδιο σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής LAN), ο εκτυπωτής και το υπολογιστής χρησιμοποιούν διαφορετικά SSID και ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επικοινωνήσουν. Αντιστοιχήστε το SSID του υπολογιστή με αυτό του εκτυπωτή. Μπορείτε να ελέγξετε το SSID του υπολογιστή στο μενού σύνδεσης Wi-Fi. Το SSID του εκτυπωτή βρίσκεται στην εκτυπωμένη αναφορά διάγνωσης δικτύου. Αφού τα SSID αντιστοιχιστούν, ορίστε το δίκτυο εκ νέου.