Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers den Netzwerk-Namen (SSID) an, der ein 2,4-GHz-Band verwendet, und drücken Sie dann die OK-Taste.

Hinweis:
Falls Sie den Zugangspunkt (Wireless-Router) mit seinen Standardeinstellungen verwenden, wählen Sie den am Bedienfeld des Druckers angezeigten Netzwerk-Namen (SSID), der mit „_G“ endet. Falls Sie den Netzwerk-Namen (SSID) nicht beziehen können, prüfen Sie bitte die Informationen für den Zugangspunkt (Wireless-Router).
Falls die SSID nicht angezeigt wird, drücken Sie geben Sie den Netzwerk-Namen (SSID) ein, der ein 2,4-GHz-Band nutzt, wählen Sie OK und drücken Sie dann die OK-Taste.