Norėdami atlikti savo spausdintuvo sąranką, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.
Aparatinės įrangos sąranka
Išsamiau apie spausdintuvo aparatinės įrangos sąranką, pavyzdžiui, kaip pripildyti rašalo, įdėti rašalo kasetes arba rašalo tiekimo talpyklas ir įdėti popieriaus, skaitykite popieriaus nustatymo vadove.
Tvarkyklių įdiegimas
Pabaigę spausdintuvo aparatinės įrangos sąranką, įdiekite tvarkykles. Tvarkykles rasite šiame kompaktiniame diske, sekdami šiais keliais:
Spausdintuvo tvarkyklė
\Driver\Printer\Driver
Skaitytuvo tvarkyklė (tik daugiafunkcis spausdintuvas)
\Driver\Scanner2\Driver
Fax Utility (tik spausdintuvas su fakso funkcija)
\Apps\FaxUtility
PCL arba PS3(PostScript3) spausdintuvo tvarkyklė (tik palaikomas spausdintuvas):

Naudojant PCL ir PS3 tvarkykles kai kurios spausdinimo funkcijos neveikia. Norėdami naudotis visomis spausdinimo funkcijomis, įdiekite pirmiau minėtą spausdintuvo tvarkyklę. Žr. Vartotojo vadovą, kad įsitikintumėte, ar jūsų spausdintuvas palaiko PCL arba PS3 spausdinimo kalbas, tada, vadovaudamiesi nurodymais, įdiekite tvarkyklę.

PCL spausdintuvo tvarkyklė
\Driver\PCLUniversal\
arba
\Driver\Universal\
PS3(PostScript3) spausdintuvo tvarkyklė
\Driver\PostScript
Tinklo ryšys ir konfigūravimas
Prijunkite LAN kabelį arba naudokite spausdintuvo valdymo skydelį, kad prijungtumėte prie tinklo belaidžiu ryšiu. Tada paleiskite „EpsonNet Config“, kad sukonfigūruotumėte tinklo nuostatas.
EpsonNet Config
\Network\EpsonNetConfig
Vadovų atsisiuntimas
Jei reikia išsamesnės informacijos, galite atsisiųsti vadovus iš „Epson“ palaikymo svetainių.
http://www.epson.eu/Support (Europa)
http://support.epson.net/ (ne Europos šalys)