### نتیجه تشخیص عیب اتصال شبکه موفق است، اما چاپگر وصل نمی شود

چاپگر و نقطه دسترسی (روتر LAN بی سیم) با موفقیت متصل شده اند اما چاپگر نمی تواند از طریق نقطه دسترسی (روتر LAN بی سیم) به رایانه وصل شود. راه حل های زیر را به ترتیب امتحان کنید.
عملکرد جداکننده حریم خصوصی را روی نقطه دسترسی (روتر بی سیم) بررسی کنید
این مشکل برای روترهای LAN بی سیم عادی است. عملکرد جداکننده حریم خصوصی که ارتباط بین دستگاه ها را قطع می کند، در نقطه دسترسی (روتر LAN بی سیم) فعال شده است. این یک ویژگی امنیتی است که ارتباط بین دستگاه ها را از طریق روتر قطع می کند. اگر فعال باشد به دلیل اینکه ارتباط بین چاپگر و رایانه قطع شده است، امکان اتصال آنها وجود ندارد. عملکرد جداکننده حریم خصوصی را در نقطه دسترسی غیرفعال کنید و سپس دوباره شبکه را تنظیم کنید. برای اطلاع از جزئیات درباره روش تنظیم کردن، به دفترچه راهنمای نقطه دسترسی مراجعه کنید. بسته به سازنده، عملکرد جداکننده حریم خصوصی ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.
SSID چاپگر و رایانه را بررسی کنید
بعضی از نقاط دسترسی ممکن است چند SSID داشته باشند. بعضی از آنها می توانند SSID را به چند استاندارد بی سیم مرتبط تقسیم کنند (IEEE802.11a و IEEE802.11g). حتی با وجود نقطه دسترسی یکسان (روتر LAN بی سیم)، چاپگر و رایانه از SSID متفاوتی استفاده می کنند و ممکن است نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. SSID رایانه را با چاپگر مطابقت دهید. می توانید SSID رایانه را در منوی اتصال Wi-Fi بررسی کنید. SSID چاپگر در گزارش تشخیص عیب شبکه چاپ شده است. بعد از تطبیق SSID ها، دوباره شبکه را تنظیم کنید.