Выконвайце інструкцыі ніжэй, каб настроіць прынтар.
Настройка апаратнага забеспячэння
Звярніцеся да папяровага кіраўніцтва па ўстаноўцы за дадатковымі звесткамі аб тым, як настроіць апаратнае забеспячэнне прынтара, напрыклад, як запоўніць чарніла, усталяваць картрыжды з чарнілам або блокі падачы чарніла і загрузіць паперу.
Усталяванне драйвераў
Усталюйце драйверы, калі вы скончылі настройку апаратнага забеспячэння прынтара. Драйверы знаходзяцца на гэтым кампакт-дыску па наступных шляхах:
Драйвер прынтара
\Driver\Printer\Driver
Драйвер сканера (толькі шматфункцыянальныя прынтары)
\Driver\Scanner2\Driver
Fax Utility (толькі прынтары, якія падтрымліваюць факс)
\Apps\FaxUtility
Драйвер прынтара PCL або PS3(PostScript3) (толькі некаторыя прынтары):

Некаторыя функцыі прынтара будуць недаступныя з драйверамі PCL і PS3. Каб карыстацца ўсімі функцыямі прынтара, усталюйце драйверы прынтара, пазначаныя вышэй. Звярніцеся да Інструкцыя карыстальніка, каб спраўдзіць, ці падтрымлівае ваш прынтар мовы друку PCL або PS3, а пасля выконвайце інструкцыі, каб усталяваць драйвер.

Драйвер прынтара PCL
\Driver\PCLUniversal\
або
\Driver\Universal\
Драйвер прынтара PS3(PostScript3)
\Driver\PostScript
Сеткавае падключэнне і канфігурацыя
Падключыце кабель LAN або выкарыстоўвайце панэль кіравання, каб выканаць бесправадное падключэнне да сеткі. Потым запусціце EpsonNet Config, каб сканфігураваць налады сеткі.
EpsonNet Config
\Network\EpsonNetConfig
Кіраўніцтва спампоўваюцца
Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі вы можаце спампаваць кіраўніцтва з вэб-сайтаў падтрымкі Epson.
http://www.epson.eu/Support (Еўропа)
http://support.epson.net/ (за межамі Еўропы)