### Vianetsintä

Wi-Fi:lle
Kytke tukiaseman (langattoman reitittimen) virta pois päältä ja uudelleen päälle. Ajattele muita käyttäjiä, jotka voivat käyttää verkkoa.
Napsauta Tiedot ja tulosta verkon yhteysraportti. Tarkista ongelmat ja ratkaisut.
Suorita korjaustoimenpiteet diagnoosiraportin mukaan käyttämällä jotakin seuraavista linkeistä.
Kun [HYVÄKSYTTY]
Kun [HYLÄTTY]
Langallisella lähiverkolla (LAN)
Kytke keskittimen virta pois päältä ja uudelleen päälle. Ajattele muita käyttäjiä, jotka voivat käyttää verkkoa. Tarkista yhteys uudelleen noin yhden minuutin kuluttua keskittimen virran pois päältä ja uudelleen päälle kytkemisen jälkeen.
Tarkista, onko Ethernet-kaapeli liitetty tiukasti. Jos yhteyden merkkivalo ei pala, tarkista valon tila liittämällä Ethernet-kaapeli toiseen porttiin tai vaihda kaapeli. Jos ongelma ei ratkea, vaihda keskitin.