### Орнату орындалмады

Келесі элементтерді тексеріп, қайтадан желіні орнатуды орындаңыз.
Кіру нүктесінің (сымсыз маршрутизатордың) қосулы болуын тексеріңіз. Егер ол қосулы болса, желі нүктесінің (сымсыз роутердің) қуат көзін өшіріңіз де, қайта қосыңыз. Желіні басқа пайдаланушылардың қолдануы мүмкін екендігін ескеріңіз.
Қатынас нүктесіндегі (сымсыз роутер) құпиялылық бөлгішін өшіріңіз.
Принтерді кіру нүктесіне (сымсыз маршрутизаторға) жақын орналастырыңыз.
Кіру нүктесінің (сымсыз маршрутизатордың) WPS орнатуына қолдау көрсететінін тексеріңіз. WPS серверіне қолдау көрсетпейтін болса, «Түймені басуды орнату (WPS)» орнатуын қолданып желіні орнату мүмкін емес.
MAC мекенжайының сүзу функциясы қосылған болса, принтердің сүзгіден өтпеуі үшін принтердің MAC мекенжайын тіркеңіз. Тіркеу үшін кіру нүктесімен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.
Кіру нүктесі (сымсыз маршрутизатор) үшін орнатылған Wi-Fi байланысы режимінің (IEEE802.11*) принтер қолдайтын бір режимге сәйкес келуін тексеріңіз. (*Орналасқан жеріңізге байланысты көрсетілген мән әртүрлі болуы мүмкін.)