Введите пароль для SSID непосредственно на принтере.

Примечание:
В пароле учитывается регистр символов. Если пароль неизвестен, попробуйте найти его на ярлыке на точке доступа (маршрутизаторе беспроводной связи). При использовании стандартных настроек точки доступа (беспроводного маршрутизатора) введите пароль, указанный на ярлыке на точке доступа. Пароль может называться также ключом, кодом и т. п.
Если пароль для точки доступа (беспроводного маршрутизатора) неизвестен, см. документацию, входящую в комплект поставки точки доступа (беспроводного маршрутизатора), или обратитесь к специалисту, выполнявшему ее настройку.

>> Ввод символов