Untuk Pengguna Di Rangkaian Jalur 5 GHz (IEEE802.11a/IEEE802.11ac)
Komputer disambungkan ke rangkaian Wi-Fi jalur 5 GHz. Walau bagaimanapun, kemampuan pencetak hanya untuk rangkaian Wi-Fi jalur 2.4 GHz.
Nama rangkaian (SSID) yang dipaparkan pada skrin ini tidak boleh ditemui daripada pencetak. Lihat butiran pada skrin seterusnya dan sambungkan pencetak ke rangkaian Wi-Fi yang menggunakan jalur 2.4 GHz.