На панэлі кіравання прынтара выберыце імя сеткі (SSID), якая выкарыстоўвае частату 2,4 ГГц, а затым націсніце кнопку «ОК».

Заўвага:
Калі вы карыстаецеся кропкай доступу (бесправадны маршрутызатар) з настройкамі па змаўчанні, выберыце імя сеткі (SSID), якое адлюстроўваецца на панэлі кіравання, якое заканчваецца на «_G». Калі вы не можаце атрымаць імя сеткі (SSID), праверце інфармацыю аб кропцы доступу (бесправадны маршрутызатар).
Калі SSID не адлюстроўваецца, націсніце , увядзіце імя сеткі (SSID), якая выкарыстоўвае частату 2,4 ГГц, выберыце ОК, а затым націсніце кнопку «ОК».