### Αποτυχία ρύθμισης

Ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία και, στη συνέχεια, εκτελέστε εκ νέου ρύθμιση δικτύου.
Ελέγξτε ότι το σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής) είναι ενεργοποιημένο. Εάν είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου το σημείο πρόσβασης (του ασύρματου δρομολογητή). Λάβετε υπόψη σας άλλους χρήστες που μπορεί να χρησιμοποιούν το δίκτυο.
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία διαχωρισμού απορρήτου στο σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής).
Τοποθετήστε τον εκτυπωτή κοντά στο σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής).
Ελέγξτε ότι το σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής) υποστηρίζει WPS. Εάν δεν υποστηρίζει WPS, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δίκτυο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση λειτουργίας πατήματος κουμπιού (WPS).
Εάν η λειτουργία φιλτραρίσματος της διεύθυνσης MAC είναι ενεργοποιημένη, καταχωρήστε τη διεύθυνση MAC του εκτυπωτή σας για να αποτρέψετε το φιλτράρισμά του. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με το σημείο πρόσβασης για καταχώρηση.
Ελέγξτε ότι η λειτουργία επικοινωνίας Wi-Fi (IEEE802.11*) που έχει οριστεί για το σημείο πρόσβασης που διαθέτετε (ασύρματος δρομολογητής) αντιστοιχεί αυτήν που υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή σας. (*Η εμφάνιση ποικίλλει ανάλογα με την τοποθεσία σας.)