### 문제 해결

Wi-Fi의 경우
액세스 포인트(무선 라우터)의 전원을 껐다가 다시 켭니다. 네트워크를 사용할 수 있는 다른 사용자를 고려합니다.
자세히를 클릭한 다음 네트워크 연결 보고서를 인쇄하십시오. 문제 및 해결 방법을 확인하십시오.
진단 결과에 따라 다음 링크 중 하나를 사용하여 수정 조치를 수행하십시오.
[PASS]의 경우
[FAIL]의 경우
유선 LAN의 경우
허브의 전원을 껐다가 다시 켭니다. 네트워크를 사용할 수 있는 다른 사용자를 고려합니다. 허브를 껐다 켜서 1분 후에 연결을 다시 확인합니다.
이더넷 케이블이 확실히 연결되어 있는지 확인합니다. 연결 상태 표시등이 꺼진 경우 다른 포트에 연결하거나 이더넷 케이블을 변경하여 표시등 상태를 확인합니다. 문제가 해결되지 않으면 허브를 교체하십시오.