### Mesej dan Penyelesaian pada Laporan Sambungan Rangkaian

Terdapat masalah dengan sambungan antara pencetak dan titik akses (penghala LAN wayarles). Semak mesej dan kod ralat pada laporan sambungan rangkaian dan kemudian ikut penyelesaiannya.
a: Kod ralat

Kod | Penyelesaian
E-1 | Pastikan kabel Ethernet disambungkan ke pencetak, hab atau peranti rangkaian yang lain. Pastikan hab atau peranti rangkaian yang lain dihidupkan.
E-2 E-3 E-7 | Pastikan titik capaian dihidupkan. Periksa komputer atau peranti yang lain disambungkan dengan betul ke titik capaian. Letakkan pencetak berdekatan dengan titik capaian. Alihkan sebarang halangan di antaranya. Jika anda telah memasukkan SSID secara manual, semak sama ada ia betul. Anda boleh menyemak SSID daripada Network Status pada laporan sambungan rangkaian.
Untuk mewujudkan rangkaian menggunakan persediaan butang tolak, semak bahawa titik capaian menyokong WPS. Jika titik capaian tidak menyokong WPS, anda tidak boleh mewujudkan rangkaian menggunakan persediaan butang tolak.
Semak bahawa hanya aksara ASCII (aksara abjad angka dan simbol) digunakan untuk SSID. Pencetak tidak boleh memaparkan SSID yang mengandungi sebarang aksara selain daripada aksara ASCII.
Semak SSID dan kata laluan sebelum menyambung ke titik capaian. Jika anda menggunakan titik capaian dengan tetapan lalainya, SSID dan kata laluan ada pada label. Jika anda tidak mengetahui SSID dan kata laluan, hubungi individu yang menyediakan titik capaian, atau lihat dokumentasi yang diberikan dengan titik capaian.
Apabila anda mahu menyambung ke SSID yang dijanakan dengan menggunakan fungsi penambatan peranti pintar, semak SSID dan kata laluan pada dokumentasi yang diberikan dengan peranti pintar tersebut.
Jika sambungan Wi-Fi tiba-tiba terputus sambungan, periksa perkara berikut. Jika mana yang berkenaan, tetapkan semula tetapan rangkaian menggunakan cakera perisian yang dibekalkan atau perisian yang dimuat turun dari laman web.
http://epson.sn > Persediaan
Peranti Wi-Fi yang lain telah ditambah ke rangkaian menggunakan persediaan butang tolak.
Rangkaian Wi-Fi telah ditetapkan menggunakan sebarang kaedah selain daripada persediaan butang tolak.
E-5 | Pastikan jenis keselamatan titik capaian ditetapkan ke salah satu daripada berikut. Jika tidak, tukar jenis keselamatan pada titik capaian dan kemudian, tetapkan semula tetapan rangkaian pencetak. WEP-64 bit (40 bit) WEP-128 bit (104 bit) WPA PSK (TKIP/AES)*
WPA2 PSK (TKIP/AES)*
WPA (TKIP/AES)
WPA2 (TKIP/AES)
*: WPA PSK juga dikenali sebagai WPA Peribadi. WPA2 PSK juga dikenali sebagai WPA2 Peribadi.
E-6 | Semak jika penapisan alamat MAC telah dinyahdayakan. Jika ia didayakan, daftarkan alamat MAC pencetak supaya ia tidak ditapis. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan titik capaian untuk butiran. Anda boleh menyemak alamat MAC pencetak daripada Network Status pada laporan sambungan rangkaian.
Jika pengesahan perkongsian titik capaian didayakan melalui kaedah keselamatan WEP, pastikan kunci pengesahan dan indeks adalah betul.
E-8 | Dayakan DHCP pada titik capaian apabila Dapatkan Alamat IP pencetak ditetapkan ke Auto. Jika Dapatkan Alamat IP pencetak ditetapkan ke Manual alamat IP yang ditetapkan secara manual di luar julat (contohnya: 0.0.0.0) dan alamat itu dinyahdayakan. Tetapkan alamat IP yang sah daripada panel kawalan pencetak atau Web Config.
E-9 | Semak perkara berikut. Peranti dihidupkan. Anda boleh mengakses Internet dan komputer lain atau peranti rangkaian pada rangkaian yang sama dari peranti yang ingin disambungkan ke pencetak. Selepas semakan di atas dan jika ia masih tidak berfungsi, tetapkan semula tetapan rangkaian menggunakan pemasangnya. Anda boleh menjalankannya menggunakan cakera perisian yang dibekalkan atau menggunakan perisian yang dimuat turun dari laman web.
http://epson.sn > Persediaan
E-10 | Semak perkara berikut. Peranti lain pada rangkaian dihidupkan. Alamat rangkaian (Alamat IP, topeng subnet dan get laluan lalai) adalah betul jika anda telah menetapkan Dapatkan Alamat IP pencetak ke Manual. Tetapkan semula alamat rangkaian jika ini tidak betul. Anda boleh menyemak alamat IP, topeng subnet dan get laluan lalai daripada Network Status pada laporan sambungan rangkaian.
Apabila DHCP didayakan, tukar Dapatkan Alamat IP pencetak ke Auto. Jika anda mahu menetapkan alamat IP secara manual, semak alamat IP titik capaian dan kemudian, pilih Manual pada skrin tetapan rangkaian daripada panel kawalan pencetak atau Web Config. Tetapkan topeng subnet ke [255.255.255.0].
E-11 | Semak perkara berikut. Get laluan lalai adalah betul apabila Persediaan TCP/IP pencetak anda ditetapkan ke Manual. Peranti yang ditetapkan sebagai get laluan lalai dihidupkan. Tetapkan alamat get laluan lalai yang betul. Anda boleh menyemak alamat get laluan lalai dari skrin status rangkaian pada panel kawalan pencetak, Web Config, dengan mencetak laporan sambungan rangkaian atau helaian status rangkaian.
E-12 | Semak perkara berikut. Peranti lain pada rangkaian dihidupkan. Alamat rangkaian (Alamat IP, topeng subnet dan get laluan lalai) adalah betul jika anda memasukkannya secara manual. Alamat rangkaian untuk peranti lain (topeng subnet dan get laluan lalai) adalah sama.
Alamat IP tidak konflik dengan peranti yang lain.
Selepas menyemak seperti di atas dan jika ia masih tidak berfungsi, cuba perkara berikut.
Buat tetapan rangkaian pada komputer yang berada di rangkaian yang sama dengan pencetak menggunakan cakera perisian yang dibekalkan atau perisian yang dimuat turun dari laman web.
http://epson.sn > Persediaan
Anda boleh mendaftarkan beberapa kata laluan pada titik capaian yang menggunakan jenis keselamatan WEP. Jika beberapa kata laluan didaftarkan, semak jika kata laluan berdaftar yang pertama ditetapkan pada pencetak.
E-13 | Semak perkara berikut. Peranti rangkaian seperti titik capaian, hab dan penghala dihidupkan. Persediaan TCP/IP untuk peranti rangkaian tidak ditetapkan secara manual. (Jika Persediaan TCP/IP pencetak ditetapkan secara automatik manakala Persediaan TCP/IP untuk peranti rangkaian lain dilakukan secara manual, rangkaian pencetak mungkin berbeza daripada rangkaian untuk peranti lain.)
Selepas menyemak seperti di atas dan jika ia masih tidak berfungsi, cuba perkara berikut.
Buat tetapan rangkaian pada komputer yang berada di rangkaian yang sama dengan pencetak menggunakan cakera perisian yang dibekalkan atau perisian yang dimuat turun dari laman web.
http://epson.sn > Persediaan
Anda boleh mendaftarkan beberapa kata laluan pada titik capaian yang menggunakan jenis keselamatan WEP. Jika beberapa kata laluan didaftarkan, semak jika kata laluan berdaftar yang pertama ditetapkan pada pencetak.

b: Mesej pada Persekitaran Rangkaian

Mesej | Penyelesaian
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID). | SSID yang sama boleh ditetapkan pada beberapa titik capaian. Semak tetapan pada titik capaian dan tukar SSID.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router. | Selepas memindahkan pencetak lebih dekat dengan titik capaian dan mengeluarkan sebarang halangan di antaranya, hidupkan titik capaian. Jika ia masih tidak dapat bersambung, lihat dokumentasi yang dibekalkan dengan titik capaian.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one. | Sehingga empat peranti Wi-Fi dalam mod AP Mudah boleh anda sambungkan secara serentak. Untuk menambah peranti Wi-Fi yang lain, putuskan dahulu satu daripada sambungan peranti Wi-Fi yang bersambung.