### 설정 실패

다음 항목을 확인한 후 네트워크 설정을 다시 수행합니다.
액세스 포인트(무선 라우터)가 켜져 있는지 확인합니다. 액세스 포인트가 켜진 경우 액세스 포인트(무선 라우터)의 전원을 껐다가 다시 켭니다. 네트워크를 사용할 수 있는 다른 사용자를 고려합니다.
액세스 포인트(무선 라우터)의 프라이버시 구분자를 비활성화합니다.
프린터를 액세스 포인트(무선 라우터)와 가까운 곳에 놓습니다.
액세스 포인트(무선 라우터)가 WPS를 지원하는지 확인합니다. WPS를 지원하지 않으면 푸시 버튼 설정(WPS)을 사용하여 네트워크를 설정할 수 없습니다.
MAC 주소 필터링 기능을 사용할 수 있으면 프린터의 MAC 주소를 등록하여 프린터가 필터링되지 않도록 합니다. 등록은 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
액세스 포인트(무선 라우터)에 대해 설정한 Wi-Fi 통신 모드(IEEE802.11*)가 프린터에서 지원되는 Wi-Fi 통신 모드와 일치하는지 확인합니다. (*표시는 사용자의 위치에 따라 다릅니다.)