### Het resultaat van de netwerkverbindingsdiagnose is Geslaagd, maar de printer kan geen verbinding maken

De printer en het toegangspunt (draadloze LAN-router) zijn verbonden, maar de printer kan niet worden verbonden met de computer via een toegangspunt (draadloze LAN-router). Probeer de volgende oplossingen op volgorde.
Controleer de privacyscheidingsfunctie op het toegangspunt (draadloze LAN-router)
Dit is een bekend probleem voor mobiele draadloze LAN-routers. Een privacyscheidingsfunctie die de communicatie tussen apparaten onderbreekt, is ingeschakeld in het toegangspunt (draadloze LAN-router). Dit is een beveiligingsfunctie om de communicatie tussen apparaten te onderbreken via de router. Indien dit is ingeschakeld, kunnen ze niet worden verbonden omdat de communicatie tussen de printer en computer is onderbroken. Schakel de privacyscheidingsfunctie uit op het toegangspunt en stel het netwerk opnieuw in. Raadpleeg de handleiding van uw toegangspunt voor details over de instellingsmethode. Afhankelijk van de fabrikant, kan de privacyscheidingsfunctie een andere naam hebben.
Controleer de SSID's voor de printer en de computer
Sommige toegangspunten kunnen meerdere SSID's hebben. Sommigen zijn in staat de SSID's te scheiden in de overeenkomende draadloze norm (IEEE802.11a en IEEE802.11g). Zelfs met hetzelfde toegangspunt (draadloze LAN-router) gebruiken de printer en computer verschillende SSID's en zijn ze mogelijk niet in staat om te communiceren. Stem de SSID van de computer af op die van de printer. U kunt de SSID van de computer controleren in het Wi-Fi-verbindingsmenu. De SSID van de printer wordt vermeld in het afgedrukte netwerkdiagnoserapport. Stel het netwerk opnieuw in zodra de SSID's overeenkomen.