Yazıcının denetim panelinde, 2,4 GHz bandını kullanan ağ adını (SSID) seçip OK düğmesine basın.

Not:
Erişim noktasını (kablosuz yönlendirici) varsayılan ayarlarıyla kullanıyorsanız, yazıcının denetim panelinde görüntülenen, sonunda "_G" bulunan ağ adını (SSID) seçin. Ağ adını (SSID) elde edemezseniz, erişim noktasına (kablosuz yönlendirici) yönelik bilgileri kontrol edin.
SSID görüntülenmezse, düğmesine basın, 2,4 GHz bandını kullanan ağ adını (SSID) girin, OK öğesini seçip OK düğmesine basın.