### Inställningarna misslyckades

Kontrollera följande punkter och utför sedan nätverksinställningarna på nytt.
Kontrollera att åtkomstpunkten (trådlös router) är på. Om den är på, slå av åtkomstpunktens (trådlösa routerns) ström, och slå sedan på den igen. Tänk på att andra kanske använder nätverket.
Inaktivera sekretessavgränsaren på åtkomstpunkten (trådlös router).
Placera skrivaren nära åtkomstpunkten (trådlös router).
Kontrollera att åtkomstpunkten (trådlös router) stöder WPS. Om den inte stöder WPS går det inte att upprätta ett nätverk med tryckknappsinställning (WPS).
Om funktionen MAC-adressfiltrering är aktiverad ska du registrera skrivarens MAC-adress för att förhindra att den filtreras bort. Se åtkomstpunktens medföljande dokumentation för registrering.
Kontrollera att åtkomstpunktens (trådlös router) inställda kommunikationsläge för Wi-Fi (IEEE802.11*) motsvarar ett läge som stöds av skrivaren. (*Skärmen varierar beroende på plats.)