### Persediaan Gagal

Semak item-item berikut dan kemudian lakukan persediaan rangkaian sekali lagi.
Semak bahawa titik capaian (penghala wayarles) dihidupkan. Sekiranya dihidupkan, matikan titik capaian (penghala wayarles) dan hidupkannya semula. Pertimbangkan pengguna lain yang mungkin menggunakan rangkaian.
Nyahdayakan pemisah privasi pada titik capaian (penghala wayarles).
Letakkan pencetak anda berdekatan dengan titik capaian (penghala wayarles).
Semak bahawa titik capaian (penghala wayarles) menyokong WPS. Jika ia tidak menyokong WPS, rangkaian tidak boleh diwujudkan menggunakan Persediaan Butang Tekan (WPS).
Jika fungsi tapisan alamat MAC didayakan, daftar alamat MAC pencetak anda untuk mengelakkan pencetak anda daripada ditapis. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan titik capaian untuk mendaftar.
Semak bahawa mod komunikasi Wi-Fi (IEEE802.11*) yang ditetapkan untuk titik capaian (penghala wayarles) anda sepadan dengan mod komunikasi yang disokong oleh pencetak anda. (*Paparan berbeza mengikut lokasi anda.)