### Rezultat dijagnoze mrežne veze je zadovoljavajući, ali pisač se ne može povezati

Pisač i pristupna točka (usmjerivač bežične LAN mreže) uspješno su povezani ali pisač se ne može povezati na računalo putem pristupne točke (usmjerivač bežične LAN mreže). Pokušajte sljedeća rješenja u redoslijedu.
Provjerite funkciju razdjelnika privatnosti na pristupnoj točki (usmjerivač bežične LAN mreže)
Ovo je uobičajen problem za mobilne usmjerivače bežične LAN mreže. Funkcija razdjelnika privatnosti koja prekida komunikaciju između uređaja je omogućena na pristupnoj točki (usmjerivač bežične LAN mreže). Ovo je sigurnosna značajka za prekidanje komunikacije između uređaja putem usmjerivača. Kad je omogućena, komunikacija pisača i računala je prekinuta, pa se ne mogu povezati. Onemogućite funkciju razdjelnika privatnosti na pristupnoj točki, a zatim ponovno postavite mrežu. Pogledajte priručnik za pristupnu točku za pojedinosti o načinu postavljanja. Ovisno o proizvođaču, funkcija razdjelnika privatnosti može imati različit naziv.
Provjerite SSID pisača i računala
Neke pristupne točke mogu imati više SSID-a. Neke mogu odvojiti SSID-e u odgovarajući bežični standard (IEEE802.11a i IEEE802.11g). Čak i uz istu pristupnu točku (usmjerivač bežične LAN mreže), pisač i računalo koriste različite SSID-e i ne mogu komunicirati. Uparite SSID računala i pisača. SSID računala možete provjeriti u izborniku Wi-Fi veze. SSID pisača je u ispisanom izvješću o mrežnoj vezi. Kad SSID budu odgovarali, ponovno postavite mrežu.