### Неуспешно инсталиране

Проверете елементите по-долу, след което повторете мрежовото инсталиране.
Проверете дали точката за достъп (безжичния маршрутизатор) е включена. Ако е включена, изключете захранването на точката за достъп (безжичния маршрутизатор) и го включете отново. Обърнете внимание, че може да има други потребители, които използват мрежата.
Забранете разделителя за поверителност на точката за достъп (безжичния маршрутизатор).
Поставете принтера близо до точката за достъп (безжичния маршрутизатор).
Проверете дали точката за достъп (безжичния маршрутизатор) поддържа WPS. Ако не поддържа WPS, не можете да създадете мрежа чрез инсталиране с натискане на бутон (Push Button Setup; WPS).
Ако е разрешена функция за филтриране на MAC адрес, регистрирайте MAC адреса на принтера, за да не бъде филтриран. Вижте документацията, предоставена с точката за достъп, за регистриране.
Проверете дали режимът за Wi-Fi комуникация (IEEE802.11*), зададен за точката за достъп (безжичния маршрутизатор), съвпада с поддържания от скенера. (*Показаното е различно според местоположението Ви.)