### Результат діагностики підключення до мережі проведено, але принтер не підключається

Принтер і точку доступу (безпроводовий маршрутизатор LAN) підключено успішно, але принтер не підключається до комп’ютера через точку доступу (безпроводовий маршрутизатор LAN). Спробуйте виконати по порядку такі дії.
Перевірте функцію розділювача конфіденційності на точці доступу (безпроводового маршрутизатора LAN)
Це стандартна проблема безпроводових мобільних маршрутизаторів LAN. Функцію розділювача конфіденційності, яка перериває зв’язок між пристроями, увімкнено на точці доступу (безпроводовий маршрутизатор LAN). Це функція безпеки для переривання зв’язку між пристроями через маршрутизатор. Коли функцію увімкнено, оскільки зв’язок між принтером і комп’ютером перервано, їх не може бути підключено. Вимкніть функцію розділювача конфіденційності на точці доступу, а потім знову налаштуйте мережеве підключення. Детальніші відомості див. в інструкції щодо налаштування точки доступу. Назва функції розділювача конфіденційності може відрізнятися залежно від виробника.
Перевірте ідентифікатор SSID для принтера та комп’ютера
Деякі точки доступу можуть мати кілька ідентифікаторів SSID. Можна відділити ідентифікатори SSID у відповідний стандарт безпроводових локальних мереж (IEEE802.11a та IEEE802.11g). Навіть із однаковою точкою доступу (безпроводовим маршрутизатором LAN) використовуються різні ідентифікатори SSID для принтера та комп’ютера, з’єднання яких може бути неможливим. Відповідність ідентифікатора SSID комп’ютера та принтера. Ви можете перевірити ідентифікатор SSID комп’ютера в меню підключення до мережі Wi-Fi. Ідентифікатор SSID принтера міститься в надрукованому звіті діагностики мережі. Якщо ідентифікатори SSID збігаються, налаштуйте підключення до мережі ще раз.