Для карыстальнікаў сеткі з частатой 5 ГГц (IEEE802.11a/IEEE802.11ac)
Камп'ютар падключаны да сеткі Wi-Fi з частатой 5 ГГц. Тым не менш, прынтар можа падключацца да сеткі Wi-Fi з частатой 2,4 ГГц.
Імя сеткі (SSID), якое адлюстроўваецца на гэтым экране, не можа быць знойдзена на гэтым прынтары. Глядзіце падрабязнасці на наступным экране і падключыце прынтар да сеткі Wi-Fi, якая выкарыстоўвае частату 2,4 ГГц.