### Nastavení se nezdařilo

Zkontrolujte následující položky a potom nastavte síť znovu.
Zkontrolujte, zda je přístupový bod (bezdrátový směrovač) zapnutý. Pokud je zapnutý, vypněte a znovu zapněte napájení přístupového bodu (bezdrátového směrovače). Zohledněte ostatní uživatele, kteří mohou síť používat.
Deaktivujte separátor soukromí na přístupovém bodu (bezdrátovém směrovači).
Umístěte tiskárnu do blízkosti přístupového bodu (bezdrátového směrovače).
Zkontrolujte, zda přístupový bod (bezdrátový směrovač) podporuje WPS. Pokud WPS nepodporuje, nelze vytvořit síť pomocí nastavení tlačítkem (WPS).
Pokud je zapnuta funkce filtrování adres MAC, zaregistrujte adresu MAC své tiskárny, abyste zabránili filtrování této tiskárny. Pokyny pro registraci viz dokumentace dodaná s přístupovým bodem.
Zkontrolujte, zda se režim komunikace Wi-Fi (IEEE802.11*), nastavený pro váš přístupový bod (bezdrátový směrovač), shoduje s režimem podporovaným tiskárnou. (*Zobrazení se liší podle vašeho umístění.)