Kwenye paneli dhibiti ya printa, chagua jina la mtandao (SSID) ambayo hutumia bendi ya 2.4 GHz, na kisha ubonyeze kitufe cha OK.

Kumbuka:
Ikiwa unatumia eneo la ufikiaji (kipanga njia cha pasi waya) na mipangilio yake msingi, chagua jina la mtandao (SSID) lililoonyeshwa kwenye paneli dhibiti ya printa ambalo lina "_G" mwisho. Ikiwa huwezi kupata jina la mtandao (SSID), kagua maelezo ya eneo la ufikiaji (kipanga njia cha pasi waya).
Kama SSID haijaonyeshwa, bonyeza , ingiza jina la mtandao (SSID) ambalo hutumia bendi ya 2.4 GHz, chagua OK na kisha ubonyeze kitufe cha OK.