### Khắc phục Sự cố

Đối với Wi-Fi
Tắt và bật lại nguồn bộ thu phát không dây (bộ định tuyến không dây). Kiểm tra xem những người dùng khác có đang sử dụng mạng hay không.
Nhấp Chi tiết rồi in báo cáo kết nối mạng. Kiểm tra các sự cố và giải pháp.
Tùy thuộc vào các kết quả chẩn đoán, hãy thực hiện các thao tác hiệu chỉnh bằng một trong những liên kết sau.
Đối với [PASS]
Đối với [FAIL]
Đối với mạng LAN có dây
Tắt và bật lại nguồn cổng nối. Kiểm tra xem những người dùng khác có đang sử dụng mạng hay không. Kiểm tra lại kết nối sau khoảng một phút kể từ khi tắt và bật lại nguồn cổng nối.
Kiểm tra xem cáp Ethernet đã được cắm chặt hay chưa. Nếu đèn báo tình trạng kết nối tắt, hãy kiểm tra tình trạng đèn bằng cách kết nối với cổng khác hoặc đổi cáp Ethernet. Nếu không thể khắc phục sự cố, hãy thay mới cổng nối.