### Meldinger og løsninger på tilkoblingsrapporten for nettverket

Det er et problem med tilkoblingen mellom skriveren og aksesspunktet (trådløs-ruteren). Kontroller meldingene og feilkodene på tilkoblingsrapporten for nettverket, og følg deretter løsningsforslagene.
a: Feilkode

Kode | Løsning
E-1 | Sørg for at nettverkskabelen er tilkoblet skriveren, en nettverkshub eller en annen nettverksenhet. Sørg for at huben eller den andre nettverksenheten er påslått.
E-2 E-3 E-7 | Sørg for at aksesspunktet er påslått. Kontroller at datamaskinen eller det andre utstyret koblet til aksesspunktet på riktig måte. Sett skriveren i nærheten av aksesspunktet. Fjern eventuelle hindringer mellom dem. Hvis du har skrevet inn SSID manuelt, må sjekke at den stemmer. Du kan sjekke SSID fra Nettverksstatus på nettverkstilkoblingsrapporten.
Før du etablerer et nettverk ved hjelp av et oppsett med trykknapp bør du kontrollere at aksesspunktet støtter WPS. Hvis WPS ikke støttes, kan du ikke etablere et nettverk ved hjelp av oppsett med trykknapp.
Kontroller at det kun brukes tillatte bokstaver, tall og symboler (ASCII-tegn) i SSID. Skriveren kan ikke vise en SSID med bokstaver, tall eller symboler ut over ASCII-tegnsettet.
Kontroller SSID og passord før du kobler til aksesspunktet. Hvis du bruker et aksesspunkt med standardinnstillingene, står SSID og passord skrevet på etiketten. Hvis du ikke vet hva SSID og passord er, tar du kontakt med personen som konfigurerte aksesspunktet, eller så kan du se i dokumentasjonen som fulgte med aksesspunktet.
Når du vil koble til en SSID generert ved hjelp av Internettdeling-funksjonen på en smart-enhet, må du kontrollere SSID og passord i dokumentasjonen som følger med smart-enheten.
Hvis Wi-Fi-forbindelsen plutselig blir brutt, kan du kontrollere følgende. Hvis noe av dette er relevant, tilbakestiller du nettverksinnstillingene ved hjelp av den vedlagte programvareplaten eller programvare lastet ned fra webområdet.
http://epson.sn > Oppsett
En annen Wi-Fi-enhet ble lagt til i nettverket ved hjelp av oppsett med trykknapp.
Wi-Fi-nettverket ble satt opp ved å bruke en annen metode enn oppsett med trykknapp.
E-5 | Kontroller at aksesspunktets sikkerhetstype er stilt til én av følgende. Hvis ikke, må du endre sikkerhetstypen til aksesspunktet og tilbakestille skriverens nettverksinnstillinger. WEP-64 bit (40 bit) WEP-128 bit (104 bit) WPA PSK (TKIP/AES)* WPA2 PSK (TKIP/AES)*
WPA (TKIP/AES)
WPA2 (TKIP/AES)
*: WPA PSK er også kjent som WPA Personal. WPA2 PSK er også kjent som WPA2 Personal.
E-6 | Sjekk at MAC-adressefiltrering er deaktivert. Hvis det er aktivert, må du registrere skriverens MAC-adresse slik at den ikke filtreres. Les nærmere detaljer i dokumentasjonen som ble levert med aksesspunktet. Du kan sjekke skriverens MAC-adresse fra Nettverksstatus på nettverkstilkoblingsrapporten.
Hvis aksesspunktets metode for autentisering av delt nøkkel er satt til WEP-sikkerhet, må du sørge for at autentiseringsnøkkelen og indeksen er riktig.
E-8 | Aktiver DHCP på aksesspunktet når skriverens måte å skaffe IP-adresse på er satt til Auto. Hvis skriverens måte å skaffe IP-adresse på er satt til Manuell, angir du en manuell IP-adresse utenfor området (for eksempel: 0.0.0.0), så er den deaktivert. Angi en gyldig IP-adresse fra skriverens kontrollpanel eller Web Config.
E-9 | Kontroller følgende. Relevant utstyr er påslått. Du har tilgang til Internett og andre datamaskiner eller nettverksenheter på det samme nettverket fra enhetene du vil koble til skriveren. Hvis det fortsatt ikke fungerer etter at du har undersøkt nevnte punkter, tilbakestiller du nettverksinnstillingene ved hjelp av installasjonsprogrammet. Du kan kjøre den ved hjelp av programvareplaten som følger med eller med programvare du har lastet ned fra nettstedet.
http://epson.sn > Oppsett
E-10 | Kontroller følgende. Annet utstyr på nettverket er påslått. Nettverksadresser (IP-adresse, nettmaske og standard gateway) er riktige hvis du har satt skriverens måte å skaffe IP-adresse på til Manuell. Tilbakestill en eventuell feil nettverksadresse. Du kan sjekke skriverens IP-adresse, nettmaske og standard gateway under Nettverksstatus på nettverkstilkoblingsrapporten.
Hvis DHCP er aktivert, endrer du skriverens måte å skaffe IP-adresse på til Auto. Hvis du vil angi IP-adressen manuelt, kontrollerer du aksesspunktets IP-adresse, så velger du Manuell på nettverksinnstillingsskjermen på skriverens kontrollpanel eller i Web Config. Angi nettverksmasken [255.255.255.0].
E-11 | Kontroller følgende. Standard gateway-adresse er riktig når du setter skriverens TCP/IP-konfigurasjon til Manuell. Enheten som er satt til å være standard gateway er påslått. Angi riktig standard gateway-adresse. Du finner standard gateway-adresse ved å avlese statusskjermen for nettverket på kontrollpanelet, på Web Config, ved å skrive ut en nettverkstilkoblingsrapport eller ved å skrive ut et nettverksstatusark.
E-12 | Kontroller følgende. Annet utstyr på nettverket er påslått. Nettverksadresser (IP-adresse, nettmaske og standard gateway) er riktig hvis du angir dem manuelt. Nettverksadressene for annet utstyr (nettmaske og standard gateway) er de samme. IP-adressen er ikke i konflikt med annet utstyr.
Hvis den fortsatt ikke fungerer etter at du har undersøkt nevnte punkter, kan du prøve følgende.
Still inn nettverksinnstillinger på en datamaskin som er på det samme nettverket som skriveren ved å bruke den vedlagte programvareplaten eller programvare lastet ned fra webområdet.
http://epson.sn > Oppsett
Du kan registrere flere passord på et aksesspunkt som bruker WEP-sikkerhetstypen. Hvis det er registrert flere passord, kontrollerer du at det først registrerte passordet er satt på skriveren.
E-13 | Kontroller følgende. Nettverksenheter, deriblant aksesspunkt, hub og ruter, er påslått. TCP/IP-konfigurasjonen for nettverksenheter er ikke blitt satt opp manuelt. (Hvis skriverens TCP/IP-konfigurasjon settes automatisk mens TCP/IP-konfigurasjonen for andre nettverksenheter er utført manuelt, kan skriverens nettverksinnstillinger skille seg fra annet utstyr.)
Hvis den fortsatt ikke fungerer etter at du har undersøkt nevnte punkter, kan du prøve følgende.
Still inn nettverksinnstillinger på en datamaskin som er på det samme nettverket som skriveren ved å bruke den vedlagte programvareplaten eller programvare lastet ned fra webområdet.
http://epson.sn > Oppsett
Du kan registrere flere passord på et aksesspunkt som bruker WEP-sikkerhetstypen. Hvis det er registrert flere passord, kontrollerer du at det først registrerte passordet er satt på skriveren.

b: Meldinger om nettverksmiljøet

Melding | Løsning
*Det ble funnet flere nettverksnavn (SSID) som stemmer med nettverksnavnet (SSID) du har angitt. Bekreft nettverksnavn (SSID). | Samme SSID kan være brukt på flere aksesspunkter. Kontroller innstillingene på aksesspunktene, og endre SSID.
Wi-Fi-miljøet må forbedres. Slå den trådløse ruteren av og på. Hvis forbindelsen ikke bedres, ser du i dokumentasjonen til ruteren. | Når du har flyttet skriveren nærmere aksesspunktet og fjernet eventuelle hindringer mellom dem, slår du aksesspunktet på igjen. Hvis det fremdeles ikke kobles til, kan du se dokumentasjonen som fulgte med aksesspunktet.
* Flere enheter kan ikke kobles til. Koble fra en av de tilkoblede enhetene hvis du ønsker å legge til en ny. | Du kan koble til opptil fire Wi-Fi-enheter samtidig i vanlig AP-modus. Hvis du vil legge til en ny Wi-Fi enhet, må du frakoble én av de fire Wi-Fi-enhetene først.