На командния панел на принтера изберете името на мрежата (SSID), която използва 2,4 GHz лента, след което натиснете бутона OK.

Забележка:
Ако използвате точка за достъп (безжичен маршрутизатор) с неговите настройки по подразбиране, изберете името на мрежата (SSID), показано на командния панел на принтера с "_G" в края. Ако не можете да получите име на мрежата (SSID), проверете информацията за точката за достъп (безжичния маршрутизатор).
Ако SSID не е показано, натиснете , въведете името на мрежата (SSID), която използва 2,4 GHz лента, изберете ОК, след което натиснете бутона OK.