### Wynik diagnostyki połączenia sieciowego jest Pozytywny, ale drukarka nie może się połączyć

Drukarka i punkt dostępowy (router bezprzewodowy LAN) zostały pomyślnie połączone, ale drukarka nie może zostać połączona z komputerem przez punkt dostępowy (router bezprzewodowy LAN). Wypróbuj kolejno następujące rozwiązania.
Sprawdź funkcję separatora prywatności w punkcie dostępowym (routerze bezprzewodowym LAN)
Jest to typowy problem dotyczący przenośnych bezprzewodowych routerów LAN. W punkcie dostępowym (bezprzewodowym routerze LAN) jest włączona funkcja separatora prywatności, która wyłącza komunikację pomiędzy urządzeniami. Jest to funkcja zabezpieczenia, wyłączająca komunikację pomiędzy urządzeniami przez router. Gdy jest włączona, połączenie komputera i drukarki nie będzie możliwe, ponieważ została wyłączona komunikacja pomiędzy nimi. Wyłącz funkcję separatora prywatności w punkcie dostępowym, a następnie ponownie skonfiguruj sieć. Szczegółowe informacje o sposobie ustawiania znajdują się w podręczniku punktu dostępowego. Zależnie od producenta, funkcja separatora prywatności może mieć różne nazwy.
Sprawdź SSID dla drukarki i komputera
Niektóre punkty dostępowe mogą mieć wiele SSID. Niektóre mogą rozdzielać SSID do odpowiednich standardów komunikacji bezprzewodowej (IEEE802.11a i IEEE802.11g). Nawet z tym samym punktem dostępowym (bezprzewodowym routerem LAN), drukarka i komputer wykorzystują różne SSID i ich komunikacja może nie być możliwa. Dopasuj SSID komputera do SSID drukarki. Sprawdź SSID komputera w menu połączenia Wi-Fi. SSID drukarki znajduje się w wydrukowanym raporcie diagnostyki sieci. Po dopasowaniu SSID, ponownie wykonaj ustawienia sieci.