Spausdintuvo valdymo skydelyje pasirinkite 2,4 GHz juostą naudojančio tinklo pavadinimą (SSID), paskui paspauskite mygtuką OK.

Pastaba:
Jei prieigos taško įrenginį (belaidį kelvedį) naudojate su jo numatytaisiais parametrais, pasirinkite tinklo pavadinimą (SSID), rodomą spausdintuvo valdymo skydelyje, kurio gale yra „_G“. Jei negalite gauti tinklo pavadinimo (SSID), patikrinkite prieigos taško (belaidžio kelvedžio) informaciją.
Jeigu SSID nerodomas, paspauskite , įveskite tinklo, kuris naudoja 2,4 GHz dažnių juostą, pavadinimą (SSID), pasirinkite OK, paskui paspauskite mygtuką OK.