### Konfigurasi Gagal

Periksa kondisi berikut, lalu konfigurasikan kembali jaringan.
Pastikan titik akses (router nirkabel) diaktifkan. Jika diaktifkan, matikan daya lalu hidupkan kembali titik akses (router nirkabel). Pertimbangkan pengguna lain yang mungkin menggunakan jaringan.
Nonaktifkan pemisah privasi pada titik akses (router nirkabel).
Dekatkan printer dengan titik akses (router nirkabel).
Pastikan titik akses (router nirkabel) mendukung WPS. Jika tidak mendukung WPS, Anda tidak dapat membuat jaringan menggunakan Konfigurasi Tombol Push (WPS).
Jika fungsi penyaringan alamat MAC diaktifkan, daftarkan alamat MAC printer agar printer tidak tersaring. Untuk pendaftaran, lihat dokumentasi yang diberikan bersama titik akses.
Pastikan mode komunikasi Wi-Fi (IEEE802.11*) yang diatur untuk titik akses (router nirkabel) sesuai dengan salah satu yang didukung printer Anda. (*Tampilan dapat beragam sesuai lokasi Anda.)