في لوحة تحكم الطابعة، حدد اسم الشبكة (SSID) التي تستخدم نطاقًا تردديًا سعة 2.4 جيجاهرتز ثم اضغط على الزر "OK".

ملاحظة:
وإذا كنت تستخدم الإعدادات الافتراضية لنقطة الوصول (الراوتر اللاسلكي)، فحدد اسم الشبكة (SSID) الذي يحتوي على [_G] في نهايته والمعروض في لوحة تحكم الطابعة. إذا تعذر الحصول على اسم الشبكة (SSID)، فتحقق من معلومات نقطة الوصول (الراوتر اللاسلكي).
إذا لم يظهر معرِّف SSID، فاضغط على ، وأدخل اسم الشبكة (SSID) التي تستخدم نطاقًا تردديًا 2.4 جيجاهرتز، وحدد تم ثم اضغط على الزر "OK".