### Сбой настройки

Проверьте перечисленные ниже пункты, затем заново настройте сеть.
Удостоверьтесь, что точка доступа (беспроводной маршрутизатор) включена. Если она включена, выключите и снова включите питание точки доступа (беспроводного маршрутизатора). Постарайтесь не причинять неудобств пользователям, которые, возможно, работают в сети.
Отключите разделитель конфиденциальности на точке доступа (маршрутизаторе беспроводной связи).
Поместите принтер ближе к точке доступа (маршрутизатору беспроводной связи).
Убедитесь, что точка доступа (маршрутизатор беспроводной связи) поддерживает WPS. Если она не поддерживает WPS, невозможно установить подключение к сети с помощью настройки «Режим нажатия кнопки (WPS)».
Если включена функция фильтрации MAC-адресов, зарегистрируйте MAC-адрес принтера, чтобы он не отфильтровывался. Для регистрации см. документацию, входящую в комплект поставки точки доступа.
Удостоверьтесь, что режим связи Wi-Fi (IEEE802.11*), заданный на точке доступа (маршрутизаторе беспроводной связи), соответствует режиму связи, поддерживаемому вашим принтером. (*Отображение зависит от вашего местоположения.)