प्रिंटर के कंट्रोल पैनल पर, वह नेटवर्क नाम (SSID) चुनें जो 2.4 GHz बैंड का उपयोग करता है, और फिर OK बटन दबाएँ।

नोट:
अगर आप एक्सेस प्वाइंट (वायरलेस राउटर) का उसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ उपयोग करते हैं, तो प्रिंटर के कंट्रोल पैनल पर प्रदर्शित उस नेटवर्क नाम (SSID) को चुनें जिसके अंत में "_G" हो। यदि आप नेटवर्क नाम (SSID) प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो एक्सेस प्वाइंट (वायरलेस राउटर) के लिए जानकारी देखें।
यदि SSID प्रदर्शित नहीं होता है, तो दबाएँ, वह नेटवर्क नाम (SSID) दर्ज करें जो 2.4 GHz बैंड का उपयोग करता है, ठीक चुनें और फिर OK बटन दबाएँ।